|  |
| --- |
| Const int lamp = 7 |
|  | Void setup() |
|  | { |
|  | Serial.begin(9600); |
|  | pinMode(lamp, OUTPUT); |
|  | } |
|  | Void loop() |
|  | { |
|  | Int c = analogRead(A0); |
|  | Delay(500); |
|  | If (c<300); |
|  | { |
|  | DigitalWrite(lamp, HIGH); |
|  | Delay(1000); |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | digitalWrite(lamp, LOW); |
|  | delay(1000); |
|  | } |
|  | } |